**TST 1500 F3-300**

Accumulo per acqua calda sanitaria per installazioni a basamento avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo bollitore in acciaio trattato con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753-3 completo di protezione con anodo al magnesio.

- Nr. 3 flange di ispezione con diametro 300 mm idonee per l’inserimento di scambiatori in rame alettato.

- Coibentazione con materassino di poliestere di spessore pari a 100mm, fornita assemblata

- Rivestimento di finitura in PVC flessibile di colore grigio.

*Dati Tecnici principali:*

- Pressione massima di esercizio sanitario: 8 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 95°C.

- Pressione massima di esercizio serpentini opzionali: 10 bar.

- Capacità totale: 1500 Lt.

- Misure di ingombro (D x H): 1150mm x 2475mm.

- Collegamenti sanitario: diametro 1” ½

- Attacco ausiliario / resistenza elettrica diametro 1” ½

- Attacco sonda diametro ½ ”

- Attacco ricircolo sanitario diametro 1”

- Peso a vuoto: 230 kg.

Marca ACV – Modello: TST 1500 F3-300